8-8162-555-656

E-mail: anton-mazalev@mail.ru
	olegdraiv@yandex.ru
пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс. с 10 до 18.00

г. Великий Новгород, ул. Северная д.2
http://mnogokvadroff53.ru/

[image: ]


Прайс-лист 
МИНИТРАКТОРЫ
Минитрактор Файтер T-15
[image: ][image: ][image: ]Двигатель R195-T | 15 л.с. Колеса 6,50’’ - 16’ / 5,00’’ - 10’'Розничная
стоимость, p

199 900


[image: ][image: ][image: ]Гидравлика 4 положения | 1 магистраль Регулировка переднего и заднего моста Разблокировка заднего моста
[image: ]Для увеличения КПД рекомендуется установка комплекта балластов - утяжелителей
[image: ]Масса трактора без балластов: 560 кг
Минитрактор СКАУТ T-18 (Generation II)
[image: ][image: ]Двигатель дизельный ZS1100-T | 18 л.с. Широкие колеса 9,50’’ - 16" / 6,00’’ - 12’'



Розничная
стоимость, p

234 900


[image: ][image: ][image: ]Планетарный дифференциал 2021 Блокировка заднего моста
[image: ]Гидравлика 14 л/мин | 2 магистрали с замедляющим клапаном
[image: ][image: ][image: ]Счетчик моточасов | вольтметр Сидение с амортизаторами Вертикальный глушитель
[image: ][image: ][image: ]Усиленное шасси произведено в России Комплект балластов (116 кг) в комплекте Масса трактора без балластов: 710 кг
Минитрактор СКАУТ T-25 (Generation II)
[image: ]Двигатель дизельный, ZS1115-T
[image: ]Высокие колеса 7,50’’ - 20’' / 6,00’’ - 12’'Розничная
стоимость, p

245 900


[image: ][image: ][image: ]Планетарный дифференциал 2021 Блокировка заднего моста
[image: ]Гидравлика 14 л/мин | 3 магистрали с замедляющим клапаном
[image: ][image: ][image: ][image: ]Счетчик моточасов | вольтметр Сиденье с амортизаторами Вертикальный алюминиевый глушитель Усиленное шасси произведено в России
[image: ][image: ]Комплект балластов (124 кг) в комплекте Масса трактора без балластов: 730 кг
Трактор СКАУТ Т-220B
[image: ][image: ][image: ]Двигатель дизельный ZS1100-T | 18 л.с. Трехточечный подвес | ВОМ 540Розничная
стоимость, p

269 900


[image: ]КПП 6 вперед 1 назад
[image: ]Колеса 7,50’’ - 20" / 6,00’’ - 12’'
[image: ][image: ][image: ][image: ]Вертикальный глушитель Счетчик моточасов | вольтметр Планетарный дифференциал Сидение с амортизаторами
[image: ][image: ]Комплект балластов (124 кг) в комплекте Масса трактора без балластов: 830 кг
Трактор СКАУТ T-244B
[image: ][image: ][image: ][image: ]Двигатель дизельный SF138-2 | 24 л.с. Трехточечный подвес 480 кг Регулируемый ВОМ 540 / 720Розничная
стоимость, p

474 900


[image: ][image: ]КПП (4/1) x 2, планетарный дифференциал Полный привод 4x4
[image: ]




Трактор СКАУТ T-354B
[image: ][image: ][image: ][image: ]Двигатель дизельный SF188-2 | 35 л.с. Трехточечный подвес 480 кг Регулируемый ВОМ 540 / 720
[image: ][image: ]КПП (4/1) x 2, планетарный дифференциал Полный привод 4x4, ГУР
[image: ][image: ]Передний мост на рессорах Колеса 11,20’’ - 24" / 6,00’’ - 16’'
[image: ][image: ][image: ]Сидение с амортизаторами Комплект балластов в комплекте Масса трактора: 1480 кг
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Трактор СКАУТ T-244



Розничная
стоимость, p	519 900


[image: ]
[image: ]





[image: ][image: ]

Трактор СКАУТ T-254

[image: ]
[image: ]





[image: ][image: ][image: ]



Утилизационный сбор оплачен
Мотор YTO385 | 3 цилиндра | 24 л.с. Широкие колеса 6,00-14 | 9,50-20 КПП (3F | 1R) x 2
Пара гидровыходов
Два раздельных гидронасоса НШ Раздельный тормоз задних колес Полный привод | ГУР | 5 датчиков Блокировка дифференциала Передние и задние балласты
Масса трактора с балластами: 1150 кг.


Утилизационный сбор оплачен
Мотор YTO385 | 3 цилиндра | 24 л.с. Колеса 6,00-16 | 9,50-24
КПП (4F | 1R) x 2
Пара гидровыходов
Два раздельных гидронасоса НШ Раздельный тормоз задних колес Полный привод | ГУР Комбинированная приборная панель Блокировка дифференциала Передние и задние балласты
Масса трактора без балластов: 1150 кг.


Розничная
стоимость, p	569 900










Розничная
стоимость, p	599 900

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Трактор СКАУТ T-254С
[image: ]Утилизационный сбор оплачен
[image: ][image: ][image: ][image: ]Двигатель YTO385 | 3 цилиндра | 24 л.с. Кабина с отоплением и вентилятором Колеса 9,50-24 | 6,00-16
[image: ]КПП (4F | 1R) x 2
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Два раздельных гидронасоса НШ Раздельный тормоз задних колес Полный привод | ГУР Комбинированная приборная панель Блокировка дифференциала
[image: ][image: ]Розетка под прицеп Передние и задние балласты
[image: ][image: ]Трехточечный подвес I категории 520 кг Масса трактора без балластов: 1550 кг.




Розничная
стоимость, p	888 900


Трактор СКАУТ T-504С
[image: ]Утилизационный сбор оплачен
[image: ]Двигатель JDM490T3 | 4 цилиндра | 50 л.с.
[image: ][image: ]Кабина с отоплением и вентилятором Колеса 11.2 - 28 | 7.5 - 16
[image: ][image: ]КПП (4F | 1R) x 2 с раздельными картерами масла
[image: ][image: ][image: ]Два раздельных гидронасоса НШ Раздельный тормоз задних колес Полный привод | ГУР
[image: ]Передний мост для использования FEL-500KS
[image: ][image: ]Комбинированная приборная панель Блокировка дифференциала
[image: ][image: ]Розетка под прицеп Передние и задние балласты
[image: ][image: ]Трехточечный подвес I категории 880 кг Масса трактора без балластов: 1890 кг
Трактор СКАУТ TB-804С
[image: ]Утилизационный сбор оплачен
[image: ]Двигатель Laidong KM4100ZT4 (Stage II), 80 л. с.
[image: ][image: ]Реверсивное КПП (12F | 12R) Колеса 8,3”–24” | 14,9”–30”.
[image: ][image: ][image: ]Балласты: передние 144 кг | задние 180 кг Полный привод | ГУР
[image: ]Подключаемый передний мост - качающийся, портального типа, с бортовыми редукторами
[image: ][image: ][image: ]Трехточечный подвес 1420 кг, II категория Компрессор с функцией отключения Ровный термоизолированный пол с подвесными педалями
[image: ]Два топливных бака общей вместимостью 77 л (44 л 33 л)
[image: ]Премиальная шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная кабина на амортизаторах
[image: ]Масса 3090 кг







Розничная
стоимость, p	1 065 900













Розничная
стоимость, p	1 729 900



Трактор СКАУТ TB-804С, кабина с кондиционером A/C
[image: ]Утилизационный сбор оплачен
[image: ]Двигатель Laidong KM4100ZT4 (Stage II), 80 л. с.
[image: ][image: ]Реверсивное КПП (12F | 12R) Колеса 8,3”–24” | 14,9”–30”.
[image: ]Балласты: передние 144 кг | задние 180 кг

[image: ][image: ][image: ]Полный привод | ГУР Подключаемый передний мост - качающийся, портального типа, с бортовыми редукторами
[image: ][image: ][image: ]Трехточечный подвес 1420 кг, II категория Компрессор с функцией отключения Ровный термоизолированный пол с подвесными педалями
[image: ]Два топливных бака общей вместимостью 77 л (44 л 33 л)
[image: ]Премиальная шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная кабина на амортизаторах
[image: ][image: ]Кондиционер Масса 3090 кг


Розничная
стоимость, p	1 779 900


Мотоблок СКАУТ 81 D + почвофреза
[image: ][image: ][image: ]Двигатель: R180AN | 8 л. c. Ручной запуск
[image: ]КПП: (3 / 1) × 2
[image: ][image: ][image: ][image: ]Жидкостное охлаждение Почвофреза 100 см в комплекте Масса мотоблока: 240 кг Масса почвофрезы: 60 кг

Мотоблок СКАУТ 81 DE + почвофреза
[image: ][image: ][image: ][image: ]Двигатель: R180ANE | 8 л. c. Электрический запуск с АКБ КПП: (3 / 1) × 2
[image: ][image: ][image: ][image: ]Жидкостное охлаждение Почвофреза 100 см в комплекте Масса мотоблока: 250 кг Масса почвофрезы: 60 кг


МОТОБЛОКИ





Розничная
стоимость, p	89 900






Розничная
стоимость, p	105 900

Мотоблок СКАУТ 101 D + почвофреза и сиденье
[image: ][image: ][image: ]Двигатель: R190AN | 11 л. c. Ручной запуск
[image: ]КПП: (3 / 1) × 2
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Жидкостное охлаждение Почвофреза 100 см в комплекте Адаптер-сиденье в комплекте Масса мотоблока: 260 кг Масса почвофрезы: 60 кг
Мотоблок СКАУТ 101 DE + почвофреза и сиденье
[image: ][image: ][image: ][image: ]Двигатель: R190AN | 11 л. c. Электрический запуск с АКБ КПП: (3 / 1) × 2
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Жидкостное охлаждение Почвофреза 100 см в комплекте Адаптер-сиденье в комплекте Масса мотоблока: 270 кг Масса почвофрезы: 60 кг
Мотоблок СКАУТ 15 DE с почвофрезой и сиденьем
[image: ][image: ][image: ][image: ]Двигатель: R195-T | 15 л. c. Электрический запуск с АКБ КПП: (3 / 1) × 2
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Жидкостное охлаждение Почвофреза 100 см в комплекте Адаптер-сиденье в комплекте Масса мотоблока: 280 кг Масса почвофрезы: 60 кг



Розничная
стоимость, p	99 900








Розничная
стоимость, p	119 900





Розничная
стоимость, p	129 900
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Плуг однокорпусный навесной СКАУТ PL-130



[image: ][image: ]1 корпус 30 см.
[image: ]Форма лемеха "конский плуг"
[image: ][image: ]Для правильной эксплуатации требуется использование комплекта утяжелителей Масса 25 кг


Розничная
стоимость, p	13 320

Плуг однокорпусный навесной СКАУТ PL-130 HYD с подрезным диском


1 [image: ]корпус 30 см.
[image: ][image: ][image: ][image: ]Форма лемеха "конский плуг" Дополнительные регулировки Подрезной диск
[image: ][image: ]Для правильной эксплуатации требуется использование комплекта утяжелителей Масса 39 кг

Плуг двухкорпусный навесной СКАУТ PL-225

2 [image: ][image: ]корпуса по 25 см
[image: ][image: ]Для правильной эксплуатации требуется использование комплекта утяжелителей Масса 33 кг

 



Розничная
стоимость, p	18 130





	-
Розничная
стоимость, p	17 390

Плуг двухкорпусный навесной СКАУТ PL-230 OGRODNIK
[image: ]

[image: ]Двухкорпусный плуг для трехточечного подвеса
[image: ]Два корпуса по 30 см
[image: ][image: ]Аналог Wirax 2,25 OGRODNIK Производство: Польша Масса 75 кг


Розничная
стоимость, p	27 380

Культиватор - окучник СКАУТ P483 (3-х секционный, 1,5 м)



[image: ][image: ]Производство: Польша
[image: ]Для тракторов СКАУТ T-220B, T-240, T-244, T-244B, T-254(C)
[image: ]Вес: 105 кг
[image: ][image: ]Ширина междурядья: 625 - 675 мм Рабочая скорость: 5-8 км/ч


Розничная
стоимость, p	31 080

Культиватор - окучник СКАУТ P483/1 (5-ти секционный, 3 m)


[image: ][image: ]Производство: Польша
[image: ][image: ]Для тракторов СКАУТ T-504C, TB-804C Вес: 170 кг
[image: ][image: ]Ширина междурядья: 625 - 675 мм Рабочая скорость: 5-8 км/ч


Розничная
стоимость, p	50 320


Почвофреза навесная СКАУТ-120

[image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ
[image: ][image: ][image: ][image: ]Привод от шестеренчатого ВОМ Рычаг отключения привода Ширина культивации 120 см Масса: 63 кг







Розничная
стоимость, p	15 910

Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-120 облегченная
[image: ]Оптовая

[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN облегченная для работы с трактором СКАУТ T-220B Диаметр рабочего вала 85 мм
[image: ][image: ][image: ]Карданный вал 6 x 6 в комплекте Обслуживаемый редуктор Масса: 130 кг

Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-125
[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN 125 см рабочей ширины
[image: ][image: ]Диаметр рабочего вала 85 мм Карданный вал 6 x 6 в комплекте
[image: ]Обслуживаемый усиленный редуктор (small size)
[image: ]Масса: 217 кг

Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-140
[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN 140 см рабочей ширины
[image: ][image: ]Диаметр рабочего вала 85 мм Карданный вал 6 x 6 в комплекте
[image: ]Обслуживаемый усиленный редуктор (small size)
[image: ]Масса: 224 кг

Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-160
[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN 160 см рабочей ширины
[image: ][image: ][image: ]Диаметр рабочего вала 85 мм Карданный вал 6 x 8 в комплекте Обслуживаемый усиленный редуктор (medium size)
[image: ]Масса: 263 кг

Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-180
[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN 180 см рабочей ширины
[image: ][image: ][image: ]Диаметр рабочего вала 100 мм Карданный вал 6 x 8 в комплекте Обслуживаемый усиленный редуктор (medium size)
[image: ]Масса: 370 кг

Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-200
[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN 200 см рабочей ширины
[image: ][image: ][image: ]Диаметр рабочего вала 100 мм Карданный вал 6 x 8 в комплекте Обслуживаемый усиленный редуктор (big size)
[image: ]Масса: 395 кг

 
Розничная
стоимость, p	46 620


Розничная
стоимость, p	51 430







Розничная
стоимость, p	55 870






Розничная
стоимость, p	64 750





Розничная
стоимость, p	74 740







Розничная
стоимость, p	104 340


Почвофреза навесная СКАУТ 1GQN-220
[image: ][image: ]Почвофреза серии 1GQN 220 см рабочей ширины
[image: ][image: ][image: ]Диаметр рабочего вала 100 мм Карданный вал 6 x 8 в комплекте Обслуживаемый усиленный редуктор (big size)
[image: ]Масса: 410 кг

Борона дисковая СКАУТ 1BQX-1.3

[image: ][image: ][image: ]Дисковая борона серии 1BQX Ширина обработки 1,3 м
[image: ][image: ]Для трехточечного подвеса Масса 130 кг


Борона дисковая СКАУТ 1BQX-1.5

[image: ][image: ][image: ]Дисковая борона серии 1BQX Ширина обработки 1,5 м
[image: ][image: ]Для трехточечного подвеса Масса 150 кг






Розничная
стоимость, p	105 820






Розничная
стоимость, p	64 380






Розничная
стоимость, p	69 560

Грабли ворошилки СКАУТ PL-3600 для минитрактора, три кольца сгребания
[image: ]


[image: ][image: ]Грабли ворошильные, три кольца сгребания Ширина сгребания 1800 мм
[image: ][image: ]Функция ворошение или сгребание Для одноточечного подвеса
[image: ]Масса 65 кг.


-
Розничная
стоимость, p	44 030

Грабли поперечные СКАУТ PL-1400 для минитрактора



[image: ][image: ][image: ]Грабли для использования с минитракторами СКАУТ Ширина захвата 140 см
[image: ][image: ]Агрегатирование без доп. сцепок Масса 50 кг


[bookmark: _TOC_250009]Розничная
стоимость, p	33 670



Грабли ворошилки СКАУТ PL-4600 для трактора, четыре колеса сгребания
[bookmark: _TOC_250008][image: ]


[image: ]Грабли ворошильные, четыре кольца сгребания
[image: ][image: ]Ширина сгребания 2600 мм Для трехточечного подвеса
[image: ][image: ]Функция ворошение или сгребание Масса 150 кг.


Розничная
стоимость, p	45 510

Косилка роторная задняя СКАУТ BRM-100 к минитрактору

[image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ Ширина кошения 80 см
[image: ][image: ]Транспортное положение с фиксацией Амортизаторы на рельеф
[image: ]Масса: 62 кг

	
Розничная
стоимость, p	33 670



Косилка роторная фронтальная СКАУТ RM-1 к мотоблоку
[image: ]

[image: ][image: ]Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ Захват 80 см
[image: ]Масса: 27 кг



Косилка сегментная навесная СКАУТ 9G-1.4


[image: ][image: ][image: ]Усиленная сегментная косилка 1,4 м Трехточечное крепление
[image: ]Масса: 105 кг



Косилка сегментная навесная СКАУТ 9G-1.8


[image: ][image: ][image: ]Усиленная сегментная косилка 1,8 м Трехточечное крепление
[image: ]Масса: 120 кг


Розничная
стоимость, p	17 020






Розничная
стоимость, p	44 770






Розничная
стоимость, p	45 880

Пресс-подборщик рулонный навесной СКАУТ YK8050 к трактору
[image: ]
	

[image: ][image: ]Необход. мощность трактора: 18 - 24 л. с. Размер тюка 50 x 80 см
[image: ][image: ]Карданный вал 6x6 в комплекте Масса 405 кг

	
Розничная
стоимость, p	236 800



Пресс-подборщик рулонный навесной СКАУТ YK8070 к трактору
[image: ]

[image: ][image: ]Необход. мощность трактора: 24 - 60 л. с. Размер тюка 70 x 80 см
[image: ][image: ]Карданный вал 6x8 в комплекте! Масса 450 кг
[bookmark: _TOC_250007]

[bookmark: _TOC_250006]Розничная
стоимость, p	249 380





Картофелекопалка грохотная СКАУТ PH-2 для мотоблока или минитрактора
[image: ][image: ]Эксплуатация с мотоблоками и мини- тракторами СКАУТРозничная
стоимость, p

29 230


[image: ][image: ][image: ][image: ]Два эксцентрика - на нож и на грохот Производительность: 0,05 - 0,2 Га / час Габаритные размеры: 730 x 730 x 630 мм Ширина ножа: 400 мм
[image: ][image: ]Максимальная глубина копания: 200 ммМасса 45 кг



Картофелекопалка транспортерная СКАУТ PH-3 для минитрактора
[image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-15, T-18, T-25Розничная
стоимость, p

46 990


[image: ][image: ][image: ][image: ]Один эксцентрик на подрезной нож Производительность: 0,07 - 0,25 Га / час Габаритные размеры: 1100 x 730 x 650 мм Ширина ножа: 455 мм
[image: ][image: ]Максимальная глубина копания: 200 ммМасса 65 кг




Картофелекопалка вибрационная СКАУТ PH-1 для трактора
[bookmark: _TOC_250005]

[image: ][image: ][image: ]Производство: Украина Привод: ВОМ 540
[image: ]Вес: 95 кг
[image: ][image: ]Рабочая глубина: до 250 мм Междурядье: 62,5 - 67,5 см


Картофелесажатель СКАУТ PL-50 для минитрактора

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ Регулируемый шаг посадки Однорядная | бункер 50 литров Диаметр клубней: 40 мм
[image: ][image: ]Скорость движения: до 6 км/час Масса 47 кг



Розничная
стоимость, p	37 370






Розничная
стоимость, p	31 820

Картофелесажатель СКАУТ PL-50/2 для минитрактора
[image: ]


[image: ][image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ Регулируемый шаг посадки Двухрядная | бункеры по 50 литров
[image: ][image: ]Рекомендованный диаметр клубней: 40 мм Скорость движения: до 6 км/час
[image: ]Масса 102 кг

Картофелесажатель СКАУТ PL-70/2 для трактора

[image: ][image: ][image: ][image: ]Двухрядный картофелесажатель | 2 x 50 л Трехточечное агрегатирование Производство: Украина
[image: ]Масса: 105 кг


Розничная
стоимость, p	54 390








Розничная
стоимость, p	54 390

Культиватор «Ёжик», комплект для минитрактора СКАУТ
[image: ]


[image: ][image: ]Эксплуатация с одноточечным подвесом Сцепка для установки на трактор в комплекте
[image: ][image: ]Двойной закрытый шарикоподшипник Масса: 49 кг


[image: ]Культиватор «Ёжик», секция


[image: ][image: ]Двойной закрытый шарикоподшипник Масса: 20 кг


Розничная
стоимость, p	20 720








Розничная
стоимость, p	9 620





Комплект для прополки и окучивания к минитрактору СКАУТ
[image: ]
[image: ]Эксплуатация с мотоблоками и тракторами СКАУТ
[image: ]Для установки необходима усиленная сцепка
[image: ]Масса: 41 кг

Розничная
стоимость, p	21 830

    Окучник двойной для мотоблока и минитрактора СКАУТ
[image: ]
[image: ]Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ
[image: ]В комлект ходит сцепка усиленная, сцепка двойная и два окучника "стрела" Масса: 26 кг


Окучник тройной для минитрактора СКАУТ

[image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ
[image: ]В комлект ходит сцепка тройная и три окучника "стрела"
[image: ]Масса: 35 кг


Окучник дисковый регулируемый, 390 мм (пара)

[image: ][image: ]Закрытые шарикоподшипники
[image: ]В комплекте два мощных окучника на стойках
[image: ]Для эксплуатации необходима двойная сцепка
[image: ]Масса: 12 кг

Окучник регулируемый «Стрела»

[image: ][image: ][image: ]Регулируемая ширина захвата Используется в двойном или тройном окучнике
[image: ]Масса: 6 кг


[image: ]Плоскорезы (пара для прополки)


[image: ]Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ
[image: ]Масса комплекта: 5 кг



Адаптер двухколесный СКАУТ PL-35 для мотоблока

[image: ][image: ]Адаптер для использования с тяжелыми дизельными мотоблоками
[image: ]Для использования необходима усиленная сцепка
[image: ]Масса: 35 кг


Прицеп (полуприцеп) СКАУТ 1ПТС-1T к мотоблоку
[image: ][image: ][image: ][image: ]Опрокидываемый кузов Тормозная система Грузоподъемность 1000 кг
[image: ]Габариты кузова 1800 x 1000 x 320 мм
[image: ][image: ][image: ]Колеса 17.00" / 6.00" Усиленные рессоры Масса 225 кг



	
Розничная
стоимость, p	14 430





Розничная
стоимость, p	18 870







Розничная
стоимость, p	6 512






Розничная
стоимость, p	2 960






Розничная
стоимость, p	2 886





Розничная
стоимость, p	24 790







Розничная
стоимость, p	53 280

Прицеп (полуприцеп) тракторный самосвальный СКАУТ 1ПТС-1,5T


[image: ][image: ][image: ]Кузов с гидравлическим опрокидыванием Грузоподъемоность 1500 кг
[image: ]Габариты кузова 2000 x 1300 x 350 мм
[image: ]Колеса 17.00" / 6.00"
[image: ]Масса 250 кг



Розничная
стоимость, p	58 090

Прицеп (полуприцеп) тракторный самосвальный СКАУТ 1ПТС-2T

[image: ]Размеры, мм: 3210 x 1500 x 1250
[image: ]Размеры кузова, мм: 1940 x 1370 x 500
[image: ][image: ]Масса: 350 кг
[image: ][image: ][image: ]Грузоподъёмность, тонн: 2 Размер колеи, мм: 1500 Колеса: 185 / 65 R15
[image: ]Тип выгрузки: самосвальный
[image: ]Для тракторов с тяговым классом: 0,6 (от 20 л.с.)


Розничная
стоимость, p	153 180

Прицеп (полуприцеп) тракторный самосвальный СКАУТ 1ПТС-3,5T

[image: ][image: ]Размеры, мм: 4350 x 2080 x 1470
[image: ][image: ][image: ]Размеры кузова, мм: 2880 x 1880 x 490 Масса кузова: 850 кг Грузоподъёмность: 3,5 тонны
[image: ][image: ]Размер колеи, мм: 1500 Колеса: 11.5" - 80" / 15.3"
[image: ]Тип выгрузки: трехсторонняя
[image: ]Для тракторов с тяговым классом 0,6–1,4


Розничная
стоимость, p	380 360

Мульчер (измельчитель) навесной СКАУТ SCQ-125 с катком


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Ширина захвата 125 см Мощность трактора: 18 л.с. Ширина корпуса: 141 см Толщина крепления ножей: 6 мм
[image: ]Диаметр отверстий трехточечного подвеса: 25 мм
[image: ]Карданный вал 6x8 в комплекте





Розничная
стоимость, p	89 910




Мульчер (измельчитель) навесной СКАУТ SCQ-140 с катком


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Ширина захвата 140 см Мощность трактора: 24 л.с. Ширина корпуса: 156 см Толщина крепления ножей: 6 мм
[image: ]Диаметр отверстий трехточечного подвеса: 25 мм
[image: ]Карданный вал 6x8 в комплекте

Измельчитель веток коммунальный СКАУТ BX42
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Диаметр измельчения: до 106 мм Пропускное отверстие: 250 мм Размер ротора: 630 мм Количество режущих ножей: 4 Захват ветвей: механический
[image: ][image: ]Высота выпускного патрубка: 1400 мм Габаритные размеры: 1010 мм x 1060 мм x 1520 мм
[image: ]Дальность выброса щепок до 6 метров
[image: ]На выходе получаем щепа размером 20-60 мм
[image: ]Масса: 192 кг




Розничная
стоимость, p	95 460


Розничная
стоимость, p	112 110

Измельчитель веток коммунальный СКАУТ BX62R с гидрозахватом
[image: ][image: ]Диаметр измельчения: до 157 мм Пропускное отверстие: 300 мм

[image: ][image: ][image: ][image: ]Размер ротора: 740 мм Количество режущих ножей: 4 Захват ветвей: гидравлический
[image: ][image: ]Высота выпускного патрубка: 2150 мм Габаритные размеры: 1270 мм x 1320 мм x 2150 мм
[image: ][image: ]Дальность выброса щепок до 6 метров На выходе получаем щепа размером 20 - 60 мм
[image: ]Масса: 560 кг


Розничная
стоимость, p	287 860

Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-200 (для T-18 и T-25)

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Ширина ковша, мм: 500 Грузоподъемность, кг: 200 Объем ковша, м³: 0,13 Высота погрузки, мм: 2000 Масса конструкции, кг: 164


Розничная
стоимость, p	95 460



Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-200KS (для T-220B)
[image: ]

[image: ][image: ][image: ][image: ]Ширина ковша, мм: 500 Грузоподъемность, кг: 200 Объем ковша, м³: 0,13 Высота погрузки, мм: 2000
[image: ][image: ]Трехконтурный распределитель в комплекте Масса конструкции, кг: 220

Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-250

[image: ][image: ][image: ]Погрузчик для трактора СКАУТ T-254(C) Безчелюстной ковш
[image: ][image: ][image: ][image: ]Высота погрузки 2,2 м Грузоподъемность 420 кг Объем ковша 0,24 м. куб. Масса: 420 кг


Розничная
стоимость, p	136 900







Розничная
стоимость, p	255 300

Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-250KS челюстной
[image: ]

[image: ][image: ]Погрузчик для трактора СКАУТ T-254(C) Двухчелюстной ковш
[image: ][image: ][image: ][image: ]Высота погрузки 2,2 м Грузоподъемность 510 кг Объем ковша 0,24 м. куб. Масса: 510 кг


Розничная
стоимость, p	288 600



Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-500KS челюстной
[image: ]
[image: ]Погрузчик для трактора СКАУТ T-504CРозничная
стоимость, p

300 440


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Двухчелюстной ковш Высота погрузки 2,4 м Грузоподъемность 620 кг Объем ковша 0,35 м. куб. Масса: 560 кг



Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-800KS челюстной
[image: ]

[image: ][image: ]Погрузчик для трактора СКАУТ TB-804C Челюстной ковш
[image: ][image: ][image: ]Высота погрузки 3 м Грузоподъемность 600 кг Объем ковша 0,43 м. куб.



Розничная
стоимость, p	359 640

Снегоуборщик роторный СКАУТ SB-1160 навесной к трактору
[image: ]

[image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-18, T-25
[image: ][image: ][image: ][image: ]Ширина захвата 1160 мм. Гидравлический привод ротора Высота захвата 460 мм Масса: 70 кг


Розничная
стоимость, p	93 240



Снегоуборщик роторный СКАУТ SB-1500 навесной к трактору
[image: ]

[image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-504C, T-254C
[image: ][image: ][image: ][image: ]Ширина захвата 1500 мм. Гидравлический привод ротора Высота захвата 560 мм Масса: 144 кг


Розничная
стоимость, p	130 240



Отвал снегоуборочный навесной к мотоблоку СКАУТ
[image: ]	

[image: ][image: ]Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ Ширина захвата 100 см
[image: ]Масса 16 кг



[image: ]Отвал фронтальный снегоуборочный СКАУТ SP-160


[image: ]Ширина захвата 1,5 м
[image: ][image: ]Регулировка по высоте: гидравлическая Регулировка угла атаки: механическая


Отвал фронтальный снегоуборочный СКАУТ SP-150

[image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами СКАУТ Т-15, T-18, T-25, Т-220B
[image: ][image: ][image: ]Отвал фронтальный 157 см / 58 см Гидравлический подъем / опускание. Регулировка угла атаки.
[image: ]Масса: 72 кг
[bookmark: _TOC_250004]

[bookmark: _TOC_250003]
Розничная
стоимость, p	8 880


 
Розничная
стоимость, p	41 070






Розничная
стоимость, p	30 710

Отвал фронтальный снегоуборочный гидроповоротный СКАУТ TX-180 для T-504С


[image: ][image: ][image: ][image: ]Отвал для трактора СКАУТ Т-504С Производство: Санкт-Петербург Ширина захвата 1,8 м
[image: ][image: ][image: ]Регулировка по высоте: гидравлическая Поворот отвала: гидравлический Пружинные амортизаторы
[image: ]Масса: 240 кг
[bookmark: _TOC_250002]




Розничная
стоимость, p	131 350

Отвал фронтальный снегоуборочный гидроповоротный СКАУТ TX-220 для TB-804С


[image: ][image: ][image: ][image: ]Отвал для трактора СКАУТ ТB-804С Производство: Санкт-Петербург Ширина захвата 2,2 м
[image: ][image: ][image: ]Регулировка по высоте: гидравлическая Поворот отвала: гидравлический Пружинные амортизаторы
[image: ]Масса: 240 кг

Щётка подметальная навесная СКАУТ SX-160

[image: ][image: ]Навесная щетка с приводом от ВОМ 540 / 720
[image: ][image: ][image: ]Карданный вал в комплекте Ширина захвата 140 см Фиксированный угол 14°
[image: ]Масса 180 кг

Щётка подметальная навесная СКАУТ SX-200
[image: ][image: ]Навесная щетка с приводом от ВОМ 540 / 1000
[image: ][image: ]Карданный вал в комплекте Ширина захвата 180 см
[image: ]Армированная щетина Фиксированный угол 14°
[image: ]Масса 355 кг

[image: ]Цепи противоскольжения 6.50" - 16.00", пара


[image: ]Обязательны для использования трактора на снегу или льду.



[image: ]Цепи противоскольжения 7.50" - 20.00", пара


[image: ]Обязательны для использования трактора на снегу или льду.



[image: ]Цепи противоскольжения 9.50" - 16.00", пара


[image: ]Обязательны для использования трактора на снегу или льду.




Розничная
стоимость, p	133 570






Розничная
стоимость, p	99 900






Розничная
стоимость, p	119 900






Розничная
стоимость, p	6 512






Розничная
стоимость, p	10 212






Розничная
стоимость, p	8 362

Комплект колес Armour с газонным протектором 7.50" - 12.00" / 11.20" - 20.00"
[image: ]


Розничная
стоимость, p	102 860


Экскаватор автономный СКАУТ DIGGER
[image: ][image: ][image: ]Автономный прицепной экскаватор Привод от бензинового двигателя GH270, 15 л.с.
[image: ][image: ]Ширина ковша 300 мм Объем ковша, м³: 0,032
[image: ][image: ][image: ]Глубина заглубления ковша, мм: 2200 Вылет стрелы с ковшом, мм: 2920 Высота стрелы, мм: 2100
[image: ][image: ]Угол поворота ковша, град: 180 Масса: 470 кг
Экскаваторная установка СКАУТ BK-150

[image: ][image: ]Объем ковша, м³: 0,028
[image: ][image: ][image: ]Глубина заглубления ковша, мм: 1650 Вылет стрелы с ковшом, мм: 2100 Высота погрузки, мм: 1300
[image: ][image: ]Угол поворота ковша, град: 160 Масса: 300 кг

Экскаваторная установка СКАУТ BK-215

[image: ][image: ]Объем ковша, м³: 0,028
[image: ][image: ][image: ]Глубина заглубления ковша, мм: 1650 Вылет стрелы с ковшом, мм: 2100 Высота погрузки, мм: 1300
[image: ][image: ]Угол поворота ковша, град: 160 Масса: 340 кг

Экскаваторная установка СКАУТ BK-250

[image: ][image: ]Объем ковша, м³: 0,036
[image: ][image: ][image: ]Глубина заглубления ковша, мм: 2150 Вылет стрелы с ковшом, мм: 3400 Высота погрузки, мм: 1760
[image: ][image: ]Угол поворота ковша, град: 160 Масса: 550 кг







Розничная
стоимость, p	299 900






Розничная
стоимость, p	225 700






Розничная
стоимость, p	243 460







Розничная
стоимость, p	270 840

Утяжелители для трактора СКАУТ T-15 | T-18 (комплект, 116 кг)

[image: ][image: ]Балласты - утяжелители разработаны совместно с Аграрным Университетом Санкт-Петербурга.
[image: ]Комплект поставляется в виде полых быстросъемных металлических форм для заполнения бетоном
[image: ]Передний балласт 80 кг
[image: ][image: ]Задние балласты по 18 кг на колесо Масса комплекта без заливки: 30 кг


Розничная
стоимость, p	13 320

Утяжелители для трактора СКАУТ T-25 | Т-220В (комплект, 124 кг)

[image: ][image: ]Балласты - утяжелители разработаны совместно с Аграрным Университетом Санкт-Петербурга.
[image: ]Комплект поставляется в виде полых быстросъемных металлических форм для заполнения бетоном
[image: ]Передний балласт 80 кг
[image: ][image: ]Задние балласты по 22 кг на колесо Масса комплекта без заливки: 30 кг




Розничная
стоимость, p	13 320


Дуга безопасности + навес к тракторам СКАУТ

[image: ][image: ]Используется с тракторами: СКАУТ Т-15, Т-18 и Т-25
[image: ][image: ]Съёмный навес Транспортировочный режим


Дуга безопасности к тракторам СКАУТ


[image: ][image: ]Используется с тракторами: СКАУТ Т-15, Т-18 и Т-25
[image: ]Транспортировочный режим



Сцепка усиленная для минитрактора СКАУТ


[image: ][image: ]Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ
[image: ]Масса: 7,5 кг



Сцепка двойная универсальная


[image: ][image: ]Для использования необходима усиленная сцепка.
[image: ]Масса: 6,5 кг



Сцепка тройная для минитрактора СКАУТ

[image: ][image: ]Тройная сцепка присоединяется напрямую к трактору.
[image: ]Ширина 140 см
[image: ]При добавлении трех окучников "стрела" превращается в тройной окучник
[image: ]Масса: 17 кг

Сцепное устройство под фаркоп (1 точка)

[image: ]

Сцепное устройство под фаркоп (3 точки)

[image: ]
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Розничная
стоимость, p	9 620






Розничная
стоимость, p	4 588






Розничная
стоимость, p	4 144






Розничная
стоимость, p	10 730
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Розничная
стоимость, p	3 700



Розничная
стоимость, p	5 920

Сцепное устройство трехточечное к одноточечному подвесу минитрактора СКАУТ
[image: ]

[image: ]Навесная система для установки трехточечного навесного оборудования на трактор СКАУТ
[image: ]Масса: 40 кг



Розничная
стоимость, p	28 120





Карданный вал 6х6    -  7400р
[image: ]

Карданный вал 8х8  --- 7400р
[image: ]

[bookmark: _GoBack]Карданный вал 6х8-----7400
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